<서식 제10호>

담당

공 사 신 고 서

지정등록업체

☐ YES

☐ NO

행 사 명

공 사 명

개최장소

공사일정

참가업체

철거일정

부스번호

현장대리인

부스종류

휴대폰

(전시디자인설치부문 지정등록업체 추가 신고사항)

전기

카펫(파이텍스)

철거

방염

기타(      )

상호

상호

상호

상호

상호

담당

담당

담당

담당

담당

HP

HP

HP

HP

HP

1. ‘란’ 부족시 별지 사용

2. 업종별 제출서류

구 분	목 록	제출기한
전시디자인설치	□ 평면도, 입면도, 상세도, 배치도, 4면 조감도(A4컬러) □ 가연성 자재 방염증빙서류 □ 복층 및 높이 4.8M 초과 행사장 조성시설의 상세도면	착공 7일전
전기공사	□ 간선 포설도면(분전함의 위치, 번호, 사용 전압 및 용량, 24시간용 표기) □ 독립부스 조명기구 배치도 (조명의 종류 및 용량표기)
광고시설물	□ 시안(jpg파일), 규격, 설치위치도
카펫/파이텍스	□ 방염증빙서류
구조검토	□ 구조검토승인 문서, 구조검토내역서 □ 대상 : 리깅, 복층, 무대, 무대트러스, 중량물, 관람석, 기둥, 계단, 높이 4.8m 초과 목공 및 현장제작 구조물	착공 20일전(리깅) 착공 15일전(리깅 외)

3. 현장대리인

➀ 지정등록업체 업종별 근무경력 1년 이상 유경험자, 전기공사는 관련 자격증 소지자로 한다.

➁ 상기 조건에 해당하고 소속사의 4대 사회보험 가입자로 한다.

➂ 공사신고서 작성시 현장대리인 신고를 하여야 하며, 미신고자는 현장대리인 임무를 수행할 수 없다.

➃ 장치공사시 건설업 기초안전보건교육을 이수한 일용근로자를 채용하여 작업에 임하도록 한다.

4. 독립부스 경우, 전시디자인설치업체가 업종별 제출서류를 취합해 일괄 신고한다.

5. 선처리 방염물품은 한국소방산업기술원의 방염성능검사 결과통보서, 후처리 방염물품(현장처리물품)은 해운대 소방서에서 발급한 방염성능검사 성적서를 제출하여야 한다.

6. 행사장 운영규정, 행사장 운영규정 시행요령, 행사장 공사 안전매뉴얼의 기타 세부사항을 숙지하여야 한다.

상기와 같이 공사(작업)신고서를 제출합니다.

년      월      일

신고인

주  소

상  호

대표자

( 인 )

담당자

( 인 )

연락처